1. **Hewlett-Packard Laser Jet 1160, 1320 (Q5949A, Q5949X)**
1.1. Чип совместимый - как правило, не используется в этой модели картриджей
1.2. Без чипа - работа картриджа продолжается без сигнализации принтера. Возможна индикация мало тонера.
2. **Hewlett-Packard Laser Jet 1300 (Q2613A, Q2613X)**
2.1. Чип совместимый - все тесты и индикация как и при использовании оригинальных картриджей.
2.2. Без чипа - невозможно напечатать страницу состояния расходных материалов. Обычная индикация "Картридж не определен". В остальном принтер HP исправно работает.
3. **Hewlett-Packard Laser Jet P2015 (Q7553A, Q7553X)**
3.1. Чип совместимый - все тесты и индикация как и при использовании оригинальных картриджей HP.
3.2. Без чипа - нормальная работа не возможна, мигает индикатор отсутствия тонера. Печать возможна, если отправить одно задание (один лист, но бывают и исключения) на принтер (это задание не будет напечатано), после чего отправить новое задание на печать и нажать на принтере кнопку "Отмена" (это задание будет напечатано). Данную операцию необходимо будет повторять при каждом включении принтера или открытии/закрытии крышки.
3.3. Нормальная работа с использованным чипом на том же принтере невозможна, горит индикатор отсутствия тонера и индикатор готовности. Печать возможна как в пункте 3.2. Работа картриджа HP с использованным чипом на другом принтере возможна. Принтер выходит на готовность без дополнительных действий и индикации.
4. **Hewlett-Packard Laser Jet 2300/2410/2420/2430 (Q2610A)**
4.1. Чип совместимый - все тесты и индикация как и при использовании оригинальных картриджей.
4.2. Без чипа - После инициализации появляется сообщение "10.10.00 Supplies Memory Error", которое нужно сбросить нажатием кнопки на панели управления, после чего принтер выходит на готовность. Дальнейшая работа продолжается без проблем. Изредка может появляться сообщения "Обнаружены расходные материалы производства не HP".
4.3. При работе с использованным чипом, через 5-6 заправок появляется сообщение "Закончился срок службы барабана" или "Замените картридж" и печать останавливается. Дальнейшее продолжение печати возможно только после удаления чипа, и замены его на новый или совместимый.
5. **Hewlett-Packard Laser Jet 2410, 2420, 2430 (Q6511A, Q6511X) Hewlett-Packard Laser Jet P3005 (Q7551A, Q7551X)**
5.1. Чип совместимый - все тесты и индикация как и при использовании оригинальных картриджей.
5.2. Без чипа - появляется сообщение "10.10.00 Supplies Memory Error", которое нужно сбросить нажатием кнопки "Продолжить" на панели управления, после чего принтер выходит на готовность. Данную операцию придется повторять при каждом включении принтера или открытии/закрытии крышки.
6. **Hewlett-Packard LaserJet 4100 (C8061A, C8061X)**
6.1. Чип совместимый - все тесты и индикация как и при использовании оригинальных картриджей.
6.2. Без чипа - после инициализации на дисплей выводится сообщение "Картридж не производства HP", которое сбрасывается нажатием кнопки на панели управления или автоматически сбрасывается через 20 секунд, после чего принтер выходит на готовность
6.3. Если после того, как принтер выдаст сообщение на оригинальном картридже "Мало тонера", установить в него восстановленный картридж HP с не удаленным использованным чипом, сообщение "Мало тонера" сохранится.
7. **Hewlett-Packard Laser Jet 4200 (Q1338A) Hewlett-Packard Laser Jet 4300 (Q1339A) Hewlett-Packard Laser Jet 4250 / 4350 (Q5942A, Q5942X) и Hewlett-Packard Lase rJet 5200 (Q7516A)**
7.1. Чип совместимый - все тесты и индикация как и при использовании оригинальных картриджей.
7.2. Без чипа - после инициализации на дисплей выводится сообщение "10.10.00 Supplies Memory Error", которое сбрасывается нажатием кнопки на панели управления, после чего на дисплей выводится сообщение "Картридж не производства HP" сменяющееся сообщением "Готов". Через некоторое время остается только сообщение "Готов". Далее принтер продолжает работать.
7.3. Чипы HP LJ4200 и HP LJ4300 взаимозаменяемы для большинства принтеров, имеющихся в настоящее время, но для принтеров с новыми версиями микропрограммного обеспечения (firmware) возможно отсутствие взаимозаменяемости - то есть на некоторых принтерах LJ4300 не будет работать чип LJ4200 и наоборот. Чипы LJ4250 и LJ4350 взаимозаменяемы между собой, но не взаимозаменяемы с чипами LJ4200/4300. При работе с использованным чипом, через несколько заправок картриджа, появляется сообщение "Закончился срок службы барабана" или "Замените картридж" и печать останавливается. Дальнейшее продолжение печати возможно только после замены или удаления чипа.
8. **Hewlett-Packard LaserJet 9000 / 9040 / 9050 (C8543X)**
8.1. Чип совместимый - все тесты и индикация как и при использовании оригинальных картриджей.
8.2. После инициализации на дисплей выводится сообщение "Картридж не производства HP", которое сбрасывается автоматически через 30 секунд, после чего принтер выходит на готовность. Далее принтер Hewlett-Packard LaserJet продолжает работать